附件：
备件清单：
	设备
	物料描述
	[bookmark: _GoBack]最低数量要求
	承诺提供数量

	AQMS-300
	臭氧分析专用臭氧去除器
	2
	

	
	AQMS-200&300主板
	2
	

	
	泵膜
	5
	

	AQMS-400
	CO红外光源模块2
	2
	

	
	AQMS-400新传感器模块
	2
	

	AQMS-500
	AQMS500外置泵模块，不含净化组件
	2
	

	
	AQMS-500锌灯备件
	2
	

	
	除烃管装配体
	2
	

	AQMS-600
	AQMS600外置泵模块
	2
	

	
	臭氧发生器装配体
	2
	

	
	AQMS-600钼转换器模块&FPI4.108.052
	2
	

	BPM-200
	小型真空过滤器
	5
	

	
	BPM-2000主板(含高压模块)
	2
	

	
	驱动板BPM-200
	2
	


备机配置清单要求如下：
	名称
	品牌及型号
	最低数量要求
	承诺提供数量

	SO2分析仪
	FPI  AQMS-500
	20
	

	NO2分析仪
	FPI  AQMS-600
	20
	

	CO分析仪
	FPI  AQMS-400
	20
	

	O3分析仪
	FPI  AQMS-300
	20
	

	PM2.5分析仪
	FPI  BMP-200
	20
	

	PM10分析仪
	FPI  BMP-200
	20
	

	零气发生器
	FPI  AQMS-100
	20
	

	动态校准仪
	FPI  AQMS-200
	20
	

	工控机
	研祥IPC-910B 
	10
	

	VPN设备
	深信服2050 
	10
	



	序号
	物料名称
	数量
	承诺提供数量

	1
	标气减压阀
	2
	

	2
	AQMS400内置泵
	2
	

	3
	工控机
	1
	

	4
	AQMS200电磁阀
	1
	

	5
	AQMS200流量压力传感器板
	1
	

	6
	AQMS200阀门驱动板
	1
	

	7
	紫外传感器板
	1
	

	8
	校准仪温控板A(光度计+臭氧发生器)
	1
	

	9
	校准仪温控板B(臭氧发生器
	1
	

	10
	校准仪温控板B(光度计)
	1
	

	11
	AQMS600干燥管
	1
	

	12
	流量传感器
	2
	

	13
	AQMS500PMT
	1
	

	14
	BPM200比例阀
	2
	

	15
	BPM200驱动板
	1
	

	16
	BPM-200主板
	1
	

	17
	质量流量计
	2
	

	18
	AQMS200IO通讯板
	1
	

	19
	AQMS400红外光源
	2
	

	20
	AQMS600钼转化炉
	2
	

	21
	AQMS600臭氧发生器
	2
	

	22
	AQMS400检测器
	2
	

	23
	AQMS-400主板
	1
	

	24
	AQMS-500主板
	1
	

	25
	AQMS-600主板
	1
	

	26
	AQMS-300主板
	1
	

	27
	GPDP4.0显示屏组件
	2
	

	28
	AQMS400反射镜组合
	2
	

	29
	AQMS-500氙灯模块
	1
	

	30
	AQMS-500除烃管
	2
	

	31
	加热控制盒
	2
	

	32
	2位3通电磁阀
	1
	

	33
	空压机
	2
	

	34
	零气MFC
	1
	

	35
	标气MFC
	1
	




